自动液相色谱分离层析仪ME99-2A
产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。
型号：ME99-2A    产品中心：上海青浦沪西
手机：15157564050    座机：0575-82136325
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技术摘要
HD-5电脑紫外检测仪； BT-100恒流泵； BS-100A自动部份收集器（液晶显示)； 梯度混合器TH-500A，CXG-1电脑层析柜；层析柱
产品介绍与完整技术参数
HD-5电脑紫外检测仪（新型液晶屏，中文菜单）；BT-100恒流泵；
BS-100A自动部份收集器（液晶显示)；
梯度混合器TH-500A，CXG-1电脑层析柜；
层析柱：ф1.0×40，ф1.6×50，ф2.6×60各一支。
1、HD-5电脑紫外检测仪（新型液晶屏，中文菜单）
	型号
	HD-5电脑紫外检测仪

	检测波长
	254nm，280nm(进口紫外光源)

	流动样品池容积
	100ul

	光程
	4nm

	量程
	六档细分，一键调T，同时显示A值

	软件配置
	色谱软件可与电脑连接绘制层析图谱（已自带，需电脑）

	通讯接口
	COM口或USB接口

	工作电源
	AC110v-220V±10%；50Hz

	抗震动性
	温度0－35℃；相对湿度85%

	外形尺寸
	250x200x200mm

	系统要求
	WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8系统



2、BT-100恒流泵
	型号
	BT-100

	输出流量
	0.016-148ml/min

	输出通道
	单通道

	泵头型号
	YZ15

	使用软管规格
	12# 14# 17# 19#

	定时运转
	无

	定时休眠
	无

	通讯模式
	无

	转速范围
	0-150转/分钟

	输出压力
	≧ 3kg/ c㎡

	精准误差
	≦ ± 2%

	外控接口
	5V（可与我厂收集器配套使用）

	工作环境温度
	温度0-40℃ ，湿度≦85%

	电流电压
	85-264VAC

	抗震动性
	10-500HZ

	外形尺寸
	310*160*160mm

	重量
	2.5KG

	
	



3、BS-100A自动部份收集器（液晶显示)
	型号
	BS-100A自动部分收集器（液晶版）

	收集试管
	100

	每支zui大容量
	12ML

	每支试管定时范围
	1秒-199小时59分59秒，任意选择

	设定功能
	定时收集

	显示方式
	LCD白屏中（英）文显示

	断电数据保存时间
	十年

	
	运转时随意暂停

	外控接口
	5V（可与我厂收集器配套使用）

	工作环境温度
	温度0-40℃ ，湿度≦85%

	电流电压
	宽电压支持110/220AV 50HZ

	抗震动性
	10-500HZ

	外形尺寸
	265*350*360mm

	重量
	8.5KG



4、CXG-1电脑层析柜
	型号 技术指标
	CXG-1电脑恒温层析柜

	1、公称容积
	250L

	2、控温范围
	0℃～45℃

	3、控温精度
	+0.75℃

	4、均温精度
	+1℃

	5、加热器功率
	130W

	6、制冷功率
	330W

	7、制冷剂
	R12

	8、电源
	～220V/50HZ

	9、工作时间
	连续

	10、工作环境
	温度：0℃～40℃；相对湿度：80%以下电压：～220V+10%

	11、箱外尺寸
	600×750×1785mm



5、梯度混合器TH-500A
	型号
	TH-500A

	品牌
	HUXI(沪西)

	梯度容量：
	1000ML

	调速方式:
	旋钮

	梯度形状：
	直线

	杯体材质：
	特制玻璃（耐有机）

	工作温度：
	温度 0-40℃ ，湿度 ＜85%

	电压：
	110/220AV 50HZ

	大小：
	211*160*250mm

	重量：
	3.6kg



产品链接：https://www.qphx.net/zidongfenlicengxiyi/ME99-2A.html
资料生成日期：2026-11-13    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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