自动液相色谱分离层析仪MF99-2
产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。
型号：MF99-2    产品中心：上海青浦沪西
手机：15157564050    座机：0575-82136325
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技术摘要
HD-5电脑紫外检测仪， HL-2S数显恒流泵； CBS-A程控全自动部分收集器， TH-500A梯度混合器， 电脑；层析柱架;层析柱
产品介绍与完整技术参数
标准配置（五件套）：HD-5电脑紫外检测仪，HL-2S数显恒流泵；
CBS-A程控全自动部分收集器，
TH-500A梯度混合器，品牌台式电脑；层析柱架
层析柱：ф1.0×40，ф1.6×50，ф2.6×60各一支。 
1. HD-5电脑紫外检测仪
	型号
	HD-5电脑紫外检测仪

	检测波长
	220、254、280、340nm

	流动样品池容积
	100ul

	样品池流速
	(0.01－10)ml/m

	量程测量范围
	0-100%T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A

	调节量程方式
	按钮式

	调节量程显示方式
	LED灯

	噪音精度匹配
	量程在0.05Ａ档时：噪音≦0.002Ａ。

	积分仪输出：
	0.1Ａ/ｍV

	输出记录仪信号
	(1－10)mV

	更改光源方式
	前置手调

	光程范围
	4mm（进口光源）

	管道标示
	中文标示进出液体口

	软件配置
	色谱软件可与电脑连接绘制层析图谱

	通讯接口
	COM口或USB接口

	工作电源
	AC110v-220V±10%；50Hz

	抗震动性
	温度0－35℃；相对湿度85%

	外形尺寸
	280×180×150mm



2. HL-2S（旋钮式 耐有机泵头）
	型号
	HL-2S（数显 耐有机泵头）

	输出流量
	0.02-10ml/min

	输出通道
	双通道

	泵头型号
	HL2S

	使用软管规格
	13# 16#

	功能模式
	旋钮式调速

	转速范围
	无极调速

	转速精准度
	0.1转/分钟

	输出压力
	≧ 3kg/ c㎡

	精准误差
	2%

	外控接口
	5V（可与我厂收集器配套使用）

	工作环境温度
	温度0-40℃ ，湿度≦85%

	电流电压
	宽电压支持110/220AV 50HZ

	抗震动性
	10-500HZ

	外形尺寸
	120*120*180mm

	重量
	2.8KG



3. CBS-A程控全自动部分收集器
	型号
	CBS-A自动部分收集器（液晶版）

	收集试管
	100 （可选配16 36 36无限容量 169试管架）

	每支zui大容量
	100ML

	每支试管定时范围
	1秒-200小时，任意选择

	每支试管定滴范围
	1滴-9999滴；计滴头自检提示。

	程控收集
	0-10段 ；定峰动态波形显示。

	设定功能
	定时收集，定滴收集，程控收集

	显示方式
	LCD蓝屏中（英）文显示

	断电数据保存时间
	十年

	
	运转时随意暂停

	外控接口
	5V（可与我厂收集器配套使用）

	工作环境温度
	温度0-40℃ ，湿度≦85%

	电流电压
	220AV 50HZ

	抗震动性
	10-500HZ

	外形尺寸
	335*360*270mm

	重量
	10KG



4.TH-500A梯度混合器
	型号
	TH-500 A

	品牌
	HUXI(沪西)

	梯度容量：
	1000ML

	调速方式:
	旋钮

	梯度形状：
	直线

	杯体材质：
	特制玻璃（耐有机）



产品链接：https://www.qphx.net/zidongfenlicengxiyi/MF99-2.html
资料生成日期：2026-10-29    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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