自动液相色谱分离层析仪（配电脑）MF99-3
产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。
型号：MF99-3    产品中心：上海青浦沪西
手机：15157564050    座机：0575-82136325
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技术摘要
自动液相色谱分离层析仪 MF99-3 （精致配置） HD-5电脑紫外检测仪，BT-100N恒流泵 CBS-B程控全自动部分收集器 TH-1000A梯度混合器 仪器车；电脑；层析柱
产品介绍与完整技术参数
自动液相色谱分离层析仪 MF99-3 （精致配置）
 HD-5电脑紫外检测仪，BT-100N恒流泵；
CBS-B程控全自动部分收集器；
TH-1000A梯度混合器；仪器车；品牌笔记本电脑；
层析柱：ф1.0×40，ф1.6×50，ф2.6×60各一支。
1. HD-5电脑紫外检测仪
	型号
	HD-5电脑紫外检测仪
	

	检测波长
	220、254、280、340nm
	

	流动样品池容积
	100ul
	

	样品池流速
	(0.01－10)ml/m
	

	量程测量范围
	0-100%T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A
	

	调节量程方式
	按钮式
	

	调节量程显示方式
	LED灯
	

	噪音精度匹配
	量程在0.05Ａ档时：噪音≦0.002Ａ。
	

	积分仪输出：
	0.1Ａ/ｍV
	

	输出记录仪信号
	(1－10)mV
	

	更改光源方式
	前置手调
	

	光程范围
	4mm（进口光源）
	

	管道标示
	中文标示进出液体口
	

	软件配置
	色谱软件可与电脑连接绘制层析图谱
	

	通讯接口
	COM口或USB接口
	

	工作电源
	AC110v-220V±10%；50Hz
	AC110v-220V±10%；50Hz

	抗震动性
	温度0－35℃；相对湿度85%
	温度0－35℃；相对湿度85%

	外形尺寸
	280×180×150mm
	280×180×150mm



2. BT-100N恒流泵
	型号
	BT-100N

	输出流量
	0.016-148ml/min

	输出通道
	单通道

	泵头型号
	YZ15 (PPS )

	使用软管规格
	12# 14# 17# 19# （进口耐有机硅胶管）

	定时运转
	无

	定时休眠
	无

	通讯模式
	无

	转速范围
	0-150转/分钟

	输出压力
	≧ 3kg/ c㎡

	精准误差
	≦ ± 2%

	外控接口
	5V（可与我厂收集器配套使用）

	工作环境温度
	温度0-40℃ ，湿度≦85%

	电流电压
	85-264VAC

	抗震动性
	10-500HZ

	外形尺寸
	310*160*160mm



3. CBS-B程控全自动部分收集器
	型号
	CBS-B自动部分收集器（液晶版）

	收集试管
	100 （可选配16 36 36无限容量 169试管架）

	每支zui大容量
	100ML

	每支试管定时范围
	1秒-200小时，任意选择

	每支试管定滴范围
	1滴-9999滴；计滴头自检提示。

	程控收集
	0-10段 ；定峰动态波形显示。

	定峰收集器
	0-2000mv，任意选择

	设定功能
	定时收集，定滴收集，程控收集，定峰收集

	显示方式
	LCD蓝屏中（英）文显示

	断电数据保存时间
	十年

	
	运转时随意暂停

	外控接口
	5V（可与我厂收集器配套使用）

	工作环境温度
	温度0-40℃ ，湿度≦85%

	电流电压
	220AV 50HZ

	抗震动性
	10-500HZ

	外形尺寸
	335*360*270mm



4.TH-1000A梯度混合器
	型号
	TH-1000 A

	品牌
	HUXI(沪西)

	梯度容量：
	2000ML

	调速方式:
	旋钮

	梯度形状：
	直线

	杯体材质：
	特制玻璃（耐有机）



产品链接：https://www.qphx.net/zidongfenlicengxiyi/MF99-3.html
资料生成日期：2026-10-26    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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