上海青浦沪西BT100-8恒流泵（蠕动泵）
产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。
型号：BT100-8    产品中心：上海青浦沪西
手机：15157564050    座机：0575-82136325
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技术摘要
输出流量：0.005-50ml/min 输出通道：八通道 泵头型号：DG-8 使用软管规格：15# 转速范围：0-150转/分钟
产品介绍与完整技术参数
BT100-8新型易装型蠕动泵，采用一体开模ABS工程塑料外壳设计，BT系列蠕动泵具有正反，启停，全速（清洗），调速等基本功能  适用于生物，环境等*域。非腐蚀性液体的蠕动泵，精准误差：≦ ± 2%。
功能特征
•新型易装型蠕动泵，配有8位LED数码管显示。
• 蠕动泵易装型泵头，方便安装软管。
• BT型蠕动泵具有正反，启停，全速，调速等基本功能。
• 驱动器外壳ABS工程塑料压磨设计，精致，美观。
• 内部宽电压设计，适用于复杂的供电环境。
• 可替换型泵头，可适用于不同流量需求。
应用*域
• 水及废水处理
• 环境实验中抽液
• 食品实验
• 生物工程实验
• 分离层析实验
技术参数
型号：BT100-8
输出流量：0.005-50ml/min
输出通道：八通道
泵头型号：DG-8
使用软管规格：15#
定时运转：1秒—9小时59分59秒
定时休眠：1秒—9小时59分59秒
通讯模式：RS232
转速范围：0-150转/分钟
输出压力：≧ 3kg/  c㎡
精准误差：≦ ± 2%
外控接口：5V（可与我厂收集器配套使用）
工作环境温度：温度0-40℃ ，湿度≦85%
电流电压：85-264VAC
抗震动性：10-500HZ
外形尺寸：310*160*160mm
重量：2.5KG
产品链接：https://www.qphx.net/hengliubeng/BT100-8.html
资料生成日期：2026-10-26    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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