RE-52-2旋转蒸发器旋转蒸发仪
产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。
型号：RE-52-2    产品中心：上海青浦沪西
手机：15157564050    座机：0575-82136325
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技术摘要
调速范围：0－150转/分； 升降方式：手动； 加热水槽：有（刻度式温度控制）； 蒸发瓶容量：2升（立式冷凝管球磨口）；
产品介绍与完整技术参数
旋转蒸发仪是采用蒸发烧瓶，在减压下置于水浴器中，通过旋转来增大蒸发面积并可同时加热的装置。它是化工、医药、生化、植化等科研单位、大专院校的化学实验室的理想仪器。
RE-52-2 旋转蒸发仪它吸收及借鉴了*外同类产品的优点，并不断通过技术改进，它具有旋转平稳、力矩大、密封性好、蒸发效率高等特点，因此很受用户欢迎及推荐。
应用*域
•水和废水处理
•环境实验中的液体萃取
•食品实验
•生物工程实验
•分离色谱
技术参数
	Model
	RE-52-2

	额定电源
	AC220V 50Hz

	输入功源
	1.55KVA;

	调速范围(交流电子调速)
	0-130rpm

	旋转蒸发瓶容量
	V50-2000ml. 旋转蒸发瓶可扩展至5000ml(需另购扩展件)。

	玻璃冷凝器
	冰冷却、水冷却

	极限真空
	0.1Mpa以下

	垂直升降距离
	120mm (手动)

	电热管功率
	P = 1.5kw;

	温度控制(刻度式)
	(刻度式)液体膨胀ON-OFF（*产）

	控温范围
	+5 ℃ - +95 ℃.

	仪器占地尺寸
	40cm × 49cm.

	重量
	21kg



产品链接：https://www.qphx.net/xuanzhuanzhengfaqi/RE-52-2.html
资料生成日期：2026-11-04    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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