HL-3恒流泵蠕动泵
产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。
型号：HL-3    产品中心：上海青浦沪西
手机：15157564050    座机：0575-82136325
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技术摘要
输出流量：1-200ml/min 输出通道：单通道 泵头型号：HL3 使用软管规格：21# 转速范围：0-150转/分钟
产品介绍与完整技术参数
HL-3恒流泵实验型（数显式），采用一体开模ABS工程塑料外壳设计，HL系列恒流泵具有正反，启停，全速（清洗），调速等基本功能  适用于生物，环境等*域。非腐蚀性液体的蠕动泵，精准误差：≦ ± 2%。
功能特征
• 恒流泵实验型泵头，方便安装软管。
• 配有数码管转速显示，转速直观，明了。
• PC薄膜按键，操作简便。
• 采用单片机控制，无极调速。
• 噪音小，运转稳定，操作简便。
• 出液量精度高，精度可达2%
• 内部宽电压设计，适用于复杂的供电环境。
• 分体式，可分开作业。
应用*域
• 水及废水处理
• 环境实验中抽液
• 食品实验
• 生物工程实验
• 分离层析实验
技术参数
型号：HL-3（数显分体式）
输出流量：1-200ml/min
输出通道：单通道
泵头型号：HL3
使用软管规格：21#
功能模式：PC薄膜按键调速
转速范围：0-150转/分钟
运转形式：分体式
转速精准度：0.1转/分钟
输出压力：≧ 2kg/  c㎡
精准误差：2%
外控接口：5V（可与我厂收集器配套使用）
工作环境温度：温度0-40℃ ，湿度≦85%
电流电压：宽电压支持110/220AV  50HZ
抗震动性：10-500HZ
外形尺寸泵体：120*120*180mm
外形尺寸控制器：260*200*120mm
重量：2.8KG
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产品链接：https://www.qphx.net/hengliubeng/HL-3.html
资料生成日期：2026-10-27    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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