SF100C智能分配蠕动泵恒流泵
产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。
型号：SF100C    产品中心：上海青浦沪西
手机：15157564050    座机：0575-82136325
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技术摘要
SF系列智能型恒流泵采用先进的彩屏触控技术，操作更方便，界面更清晰明了。主要适用于各种复杂的液体定量分配，也可用于流量传输控制，包涵四种运
产品介绍与完整技术参数
SF系列智能型恒流泵采用先进的彩屏触控技术，操作更方便，界面更清晰明了。此系列产品主要适用于各种复杂的液体定量分配，也可用于流量传输控制，包涵四种运行模式，使用更具针对性。
注：1.本产品（蠕动泵）不适合户外长时间使用。
2.本图片仅供参考，以实际产品为准。
2.1 产品特点
l  蠕动泵伺服电机/步进电机细分驱动，运行精度高，校正后0.2%。
l  适用于多种型号蠕动泵泵头。
l  支持多种外部控制模式。
l  全速运行，实现管路快速填充与排空。
l  实时参数状态显示。
l  断电记忆。
l  65536色触控彩屏。
l  支持多种运行模式。
l  中英文操作界面。
2.2蠕动泵组成
A:蠕动泵泵体提手。
B:触控显示液晶，具有65536真彩色。
C:红外窗口，使用红外遥控功能时，请勿遮挡此孔(此功能仅适用于SF100C型蠕动泵)。
D:泵头。
注：上图仅供参考，因产品不同，外观及其他参数会有所不同具体，配置参考第2.3节。
2.3. 功能及性能
SF系列蠕动泵包涵SF100L、SF100B、SF100C及SF301，在不同使用环境下选取不同产品以达到zui好效果。
	型号
	型号
	SF100L
	SF100B
	SF100C
	SF301

	触控显示屏
	触控显示屏
	3.5寸
	4.3寸
	4.3寸
	4.3寸

	转速范围
	转速范围
	0.1-150RPM
	0.1-150RPM
	0.1-150RPM
	0.1-230RPM

	泵头
	YZ15
	l
	l
	l
	

	泵头
	YZ25
	l
	l
	l
	

	泵头
	YZ35
	
	
	
	l

	泵头
	DG
	l
	l
	l
	

	系统语言
	中文
	l
	l
	l
	l

	系统语言
	英文
	
	l
	l
	l

	控制方式
	内控
	l
	l
	l
	l

	控制方式
	脚踏
	
	
	l
	

	控制方式
	红外
	
	
	l
	

	控制方式
	电压
	
	
	l
	

	控制方式
	同步
	l
	l
	l
	l

	电机
	步进
	l
	l
	l
	l

	电机
	伺服
	l
	l
	l
	

	机器功率(MAX)
	步进
	30W
	30W
	30W
	50W

	机器功率(MAX)
	伺服
	80W
	80W
	80W
	

	重量
	重量
	2.8KG
	2.8KG
	2.8KG
	4.9KG

	使用环境
	使用环境
	温度0-40°，湿度小于80%，不结露
	温度0-40°，湿度小于80%，不结露
	温度0-40°，湿度小于80%，不结露
	温度0-40°，湿度小于80%，不结露

	使用电压
	使用电压
	110V~220V AC, 50~60HZ
	110V~220V AC, 50~60HZ
	110V~220V AC, 50~60HZ
	110V~220V AC, 50~60HZ

	防护等级
	防护等级
	IP31
	IP31
	IP31
	IP31



注：    RPM  转每分钟；防护等级请参考*家标准；同步信号（SF100系列蠕动泵为有源接口，SF301提供有源和无源接口，订购时请说明。）
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产品链接：https://www.qphx.net/hengliubeng/SF100C.html
资料生成日期：2026-10-31    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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