自动液相色谱分离层析仪MQP-7
产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。
型号：MQP-7    产品中心：上海青浦沪西
手机：15157564050    座机：0575-82136325
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技术摘要
高灵敏度紫外检测仪HD-7（LCD显示）； 智能蠕动泵SF100L； 程控全自动部份收集器CBS-B； 梯度混合器TH-500A；电脑恒温层析柜CXG-2； 电脑；层析柱
产品介绍与完整技术参数
高灵敏度紫外检测仪HD-7（LCD显示）；智能蠕动泵SF100L；程控全自动部份收集器CBS-B；梯度混合器TH-500A；电脑恒温层析柜CXG-2；品牌笔记本电脑；层析柱：ф1.0×40，ф1.6×50，ф2.6×60各一支。
1、高灵敏度紫外检测仪HD-7（LCD显示）；
	型号
	HD-7高灵敏度紫外检测仪（电脑数据采集）

	检测波长
	214、254、280、380nm（可选配214-380nm波长）

	流动样品池容积
	100ul

	光程范围
	10nm（进口紫外光源）

	量程
	六档细分，一键调T，同时显示A值

	流速
	10ml/min（特殊需要可另配)

	zui小检测量
	50ug/ml

	稳定时间
	＜20min

	基线漂移
	≤±1.0×10ˉ³Au/h

	软件配置
	色谱软件可与电脑连接绘制层析图谱（已自带，需电脑）

	通讯接口
	COM口或USB接口（与采集器连接使用）

	工作电源
	AC110v-220V±10%；50Hz

	抗震动性
	温度0－35℃；相对湿度85%

	外形尺寸
	250x200x200mm

	系统要求
	WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8系统



2、智能蠕动泵SF100L；
	型号
	SF100L（YZ15泵头）

	输出流量
	0.006-150ml/min

	输出通道
	单通道

	泵头型号
	YZ15

	使用软管规格
	12# 14# 17# 19#

	功能模式
	流量模式，液量分配模式，时间分配模式 三种模式

	转速范围
	0.1-150转/分钟

	转速精准度
	0.1转/分钟

	输出压力
	≧ 3kg/ c㎡

	精准误差
	0.2%

	外控接口
	5V（可与我厂收集器配套使用）

	工作环境温度
	温度0-40℃ ，湿度≦85%

	电流电压
	85-264VAC

	抗震动性
	10-500HZ

	外形尺寸
	310*160*160mm

	重量
	2.8KG



3、程控全自动部份收集器CBS-B；
	型号
	CBS-B自动部分收集器（液晶版）

	收集试管
	100 （可选配16 36 36无限容量 169试管架）

	每支zui大容量
	100ML

	每支试管定时范围
	1秒-200小时，任意选择

	每支试管定滴范围
	1滴-9999滴；计滴头自检提示。

	程控收集
	0-10段 ；定峰动态波形显示。

	定峰收集器
	0-2000mv，任意选择

	设定功能
	定时收集，定滴收集，程控收集，定峰收集

	显示方式
	LCD蓝屏中（英）文显示

	断电数据保存时间
	十年

	断电数据保存时间
	运转时随意暂停

	外控接口
	5V（可与我厂收集器配套使用）

	工作环境温度
	温度0-40℃ ，湿度≦85%

	电流电压
	220AV 50HZ

	抗震动性
	10-500HZ

	外形尺寸
	335*360*270mm

	重量
	10KG



4、TH-500A
	型号
	TH-500A

	品牌
	HUXI(沪西)

	梯度容量：
	1000ML

	调速方式:
	旋钮

	梯度形状：
	直线

	杯体材质：
	特制玻璃（耐有机）

	工作温度：
	温度 0-40℃ ，湿度 ＜85%

	电压：
	110/220AV 50HZ

	大小：
	211*160*250mm

	重量：
	3.6kg



5、 层析柱：ф1.0×40，ф1.6×50，ф2.6×60各一支。
6、电脑恒温层析柜CXG-2；
	型号 技术指标
	CXG-2电脑恒温层析柜

	1、公称容积
	400L

	2、控温范围
	0℃～45℃

	3、控温精度
	+0.75℃

	4、均温精度
	+1℃

	5、加热器功率
	130W

	6、制冷功率
	330W

	7、制冷剂
	R12

	8、电源
	～220V/50HZ

	9、工作时间
	连续

	10、工作环境
	温度：0℃～40℃；相对湿度：80%以下电压：～220V+10%

	11、箱外尺寸
	680×675×1720mm



7、品牌笔记本电脑
产品链接：https://www.qphx.net/zidongfenlicengxiyi/MQP-7.html
资料生成日期：2026-11-04    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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