自动液相色谱分离层析仪MG99-1
产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。
型号：MG99-1    产品中心：上海青浦沪西
手机：15157564050    座机：0575-82136325
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技术摘要
HDB-6高灵敏度紫外检测仪（LCD显示）， CBS-A程控自动部份收集器； HD-A色谱工作站， 中压层析柱：ф1.2×40； 台式层析柱支架1套。
产品介绍与完整技术参数
HDB-6高灵敏度紫外检测仪（LCD显示），CBS-A程控自动部份收集器；
HD-A色谱工作站，中压层析柱：ф1.2×40；台式层析柱支架1套。
1、HDB-6高灵敏度紫外检测仪（LCD显示）
	型号
	HDB-6高灵敏度紫外检测仪（内置高精度恒流泵）

	检测波长
	214、254nm（LCD显示，中文菜单，进口紫外光源，可选配214-380nm波长）

	流动样品池容积
	100ul

	光程范围
	10nm（进口紫外光源）

	量程
	5-0.05（八档量程细分检测），一键调T，同时显示A值

	流速
	10ml/min（特殊需要可另配)

	zui小检测量
	50ug/ml

	稳定时间
	＜20min

	基线漂移
	≤±1.0×10ˉ³Au/h

	流量范围
	0.01-148ml/min（流量范围可选配）

	调速范围
	0-150转/分，正反可逆转，数显运行状态

	层析柱固定架
	承重＜2kg

	层析柱固定夹
	开口5cm，可固定≤Ф3.5cm的普通层析住或中压层析柱

	软件配置
	色谱软件可与电脑连接绘制层析图谱（需自配）

	通讯接口
	COM口或USB接口（与采集器连接使用）

	工作电源
	AC110v-220V±10%；50Hz

	抗震动性
	温度0－35℃；相对湿度85%

	外形尺寸
	250x200x200mm

	系统要求
	WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8系统



2、CBS-A程控自动部份收集器
	型号
	CBS-A自动部分收集器（液晶版）

	收集试管
	100 （可选配16 36 36无限容量 169试管架）

	每支zui大容量
	100ML

	每支试管定时范围
	1秒-200小时，任意选择

	每支试管定滴范围
	1滴-9999滴；计滴头自检提示。

	程控收集
	0-10段 ；定峰动态波形显示。

	设定功能
	定时收集，定滴收集，程控收集

	显示方式
	LCD蓝屏中（英）文显示

	断电数据保存时间
	十年

	
	运转时随意暂停

	外控接口
	5V（可与我厂收集器配套使用）

	工作环境温度
	温度0-40℃ ，湿度≦85%

	电流电压
	220AV 50HZ

	抗震动性
	10-500HZ

	外形尺寸
	335*360*270mm

	重量
	10KG



3、HD-A色谱工作站，
通道：单通道；输入：－1V~1V；zui小分辨率：1uv；
接口：串口或USB；系统要求：WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统，
	型号
	HD-A

	通道
	单通道

	输入
	－1V~1V

	zui小分辨率
	1uv

	接口
	串口或USB

	系统要求
	WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统



4、中压层析柱：ф1.2×40
5、台式层析柱支架1套。    
产品链接：https://www.qphx.net/zidongfenlicengxiyi/MG99-1.html
资料生成日期：2026-11-04    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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