自动核酸蛋白分离层析仪MA99-4
产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。
型号：MA99-4    产品中心：上海青浦沪西
手机：15157564050    座机：0575-82136325
[image: ]
技术摘要
HD-4L电脑核酸蛋白检测仪 DHL-BN电脑数显恒流泵 CBS-B程控多功能全自动部份收集器 TH-500A梯度混合器 仪器车； 层析柱架；层析柱：
产品介绍与完整技术参数
HD-4L电脑核酸蛋白检测仪（新型液晶屏，中文菜单，内置色谱工作站）；
DHL-BN电脑数显恒流泵（液晶显示，中文菜单，耐有机）；
CBS-B程控多功能全自动部份收集器（液晶显示）；
TH-500A梯度混合器（液晶显示，耐有机）；仪器车； 层析柱架；
层析柱：ф1.2×40一支（耐有机）。
1.HD-4L电脑核酸蛋白检测仪（新型液晶屏，中文菜单，内置色谱工作站）
	型号
	HD-4L电脑核酸蛋白检测仪（LCD中英文显示及色谱工作站）

	检测波长
	254nm，280nm

	波长单色性
	≤±1nm

	光程
	4nm

	流动样品池容积
	80ul

	A/T%启动自动检测校准
	T=100%, A=0.0000

	层析分析时间
	不限制

	吸光度范围
	5-0.05（八档量程细分检测）

	语言模式
	LCD中英文（薄膜按键操作）

	检测系统zui大流量
	10ml/min（特殊要求可定制）

	层析柱固定架
	承重＜2kg

	软件配置
	色谱软件可与电脑连接绘制层析图谱

	通讯接口
	COM口或USB接口

	工作电源
	AC110v-220V±10%；50Hz

	抗震动性
	温度0－35℃；相对湿度85%

	外形尺寸
	250×200×200mm

	系统要求
	WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8系统



2.DHL-BN电脑数显恒流泵（液晶显示，中文菜单，耐有机）
	型号
	DHL-BN

	输出流量
	0.01-15ml/min

	输出通道
	双通道(耐有机)

	泵头型号
	HL2

	使用软管规格
	13# 16#

	功能模式
	流量校正模式，恒流模式

	显示方式
	液晶屏显示流量和转速

	流量校正
	将设定流量获得的实际流量值输入，自动进行流量校正

	转速范围
	0.1-65转/分钟

	定时范围
	1秒-59分59秒，任意选择

	转速精准度
	0.1转/分钟

	输出压力
	≧ 3kg/ c㎡

	精准误差
	0.2%

	外控接口
	5V（可与我厂收集器配套使用）

	工作环境温度
	温度0-40℃ ，湿度≦85%

	电流电压
	宽电压支持110/220AV 50HZ

	外形尺寸
	120*120*180mm

	重量
	2.8KG



3.CBS-B程控多功能全自动部份收集器（液晶显示）
	型号
	CBS-A自动部分收集器（液晶版）

	收集试管
	100 （可选配16 36 36无限容量 169试管架）

	每支zui大容量
	100ML

	每支试管定时范围
	1秒-200小时，任意选择

	每支试管定滴范围
	1滴-9999滴；计滴头自检提示。

	程控收集
	0-10段 ；定峰动态波形显示。

	设定功能
	定时收集，定滴收集，程控收集

	显示方式
	LCD蓝屏中（英）文显示

	断电数据保存时间
	十年

	
	运转时随意暂停

	外控接口
	5V（可与我厂收集器配套使用）

	工作环境温度
	温度0-40℃ ，湿度≦85%

	电流电压
	220AV 50HZ

	抗震动性
	10-500HZ

	外形尺寸
	335*360*270mm

	重量
	10KG



4.TH-500A梯度混合器（液晶显示，耐有机）
	型号
	TH-500A

	品牌
	HUXI(沪西)

	梯度容量：
	1000ML

	调速方式:
	旋钮

	梯度形状：
	直线

	杯体材质：
	特制玻璃（耐有机）

	工作温度：
	温度 0-40℃ ，湿度 ＜85%

	电压：
	110/220AV 50HZ

	大小：
	211*160*250mm

	重量：
	3.6kg



产品链接：https://www.qphx.net/zidongfenlicengxiyi/MA99-4.html
资料生成日期：2026-10-26    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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