恒流泵蠕动泵HL-2S旋钮式
产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。
型号：HL-2S    产品中心：上海青浦沪西
手机：15157564050    座机：0575-82136325
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技术摘要
输出流量：0.02-10ml/min输出通道：双通道泵头型号：HL2使用软管规格：13#16#转速范围：无极调速
产品介绍与完整技术参数
HL-2恒流泵实验型（旋钮式），采用一体开模ABS工程塑料外壳设计，HL系列恒流泵具有正反，启停，全速（清洗），调速等基本功能  适用于生物，环境等*域。非腐蚀性液体的蠕动泵，精准误差：≦ &plusmn; 2%。
功能特征
实验型恒流泵。
&bull; 恒流泵实验型泵头，方便安装软管。
&bull; 配有多圈电位器调速，操作简便，直观，明了。
&bull; 采用单片机控制，无极调速。
&bull; 噪音小，运转稳定，操作简便。
&bull; 出液量精度高，精度可达2%
&bull; 内部宽电压设计，适用于复杂的供电环境。
应用*域
&bull; 水及废水处理
&bull; 环境实验中抽液
&bull; 食品实验
&bull; 生物工程实验
&bull; 分离层析实验 
技术参数
型号：HL-2（旋钮式）
输出流量：0.02-10ml/min
输出通道：双通道
泵头型号：HL2
使用软管规格：13# 16#
功能模式：旋钮式调速
转速范围：无极调速
转速精准度：0.1转/分钟
输出压力：≧ 3kg/  c㎡
精准误差：2%
外控接口：5V（可与我厂收集器配套使用）
工作环境温度：温度0-40℃ ，湿度≦85%
电流电压：宽电压支持110/220AV  50HZ
抗震动性：10-500HZ
外形尺寸：120*120*180mm
重量：2.8KG
产品链接：https://www.qphx.net/hengliubeng/HL-2S-2.html
资料生成日期：2026-10-29    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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