梯度混合器TH-1000A（耐有机）
产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。
型号：TH-1000A    产品中心：上海青浦沪西
手机：15157564050    座机：0575-82136325
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技术摘要
特点:该系列混合器能使盛放浓缩、稀释溶液的两杯液位保持平衡‚ 两杯溶液混合速度以及输出流量均可调节‚且可做出各种不同斜率的线形梯度。
产品介绍与完整技术参数
特点 :该系列混合器能使盛放浓缩、稀释溶液的两杯液位保持平衡‚两杯溶液混合速度以及输出流量均可调节‚且可做出各种不同斜率的线形梯度。
	型号
	TH-1000A

	梯度容量：
	2000ML

	调速方式:
	旋钮

	梯度形状：
	直线

	杯体材质：
	特制玻璃（耐有机）

	工作温度：
	温度 0-40℃ ，湿度 ＜85%

	电压：
	110/220AV 50HZ

	大小：
	211*160*250mm

	重量：
	3.6kg
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产品链接：https://www.qphx.net/tiduhunheyi/TH-1000A.html
资料生成日期：2026-10-30    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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