上海青浦沪西CBS-B程控全自动部份收集器
产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。
型号：CBS-B    产品中心：上海青浦沪西
手机：15157564050    座机：0575-82136325
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技术摘要
1.显示方式：液晶中文蓝屏显示 2.收集试管：100支(每支最大容量：12ml 带废液槽) 3.定时范围：1秒–999小时59分59秒 任意选择 4.定滴范围：1滴–9999滴 任意
产品介绍与完整技术参数
CBS-B程控全自动部份收集器是我厂根据用户要求以及吸收*外同类仪器优点而研制开发的新产品。与原BSZ、BS系列等收集器相比，CBS-B程控全自动部份收集器具有自动对管、耐有机溶液等特点。通过液晶显示屏及菜单导航指示能进行定时、定滴、定峰、程控收集等多功能操作，并可根据需要选用多种规格的试管盘，实现一机多用，降低使用成本。由于本仪器采用程控收集模式，改进了原先单一的收集模式，解决了在科研、教学、生产中急需的多种收集模式和程控收集的难题，极大地提高了生命科学实验中柱层析分离的效率。
 
CBS-B程控全自动部份收集器采用悬挂式X-Y二维移动方式和等边方型的试管盘及拆卸方便的废液槽设计，具有移动方便、对管准确、废液分离等特点，是生物学研究、药物分析、农业科研、化工、食品及医疗等*域的理想仪器设备。
 
仪器工作结束完毕后自动快速归位。还具有通过电磁阀控制，防止换管切换过程中的漏液现象，可与我厂生产的恒流泵和蠕动泵实现同步连接。 适用于生物，环境等*域。非腐蚀性液体的收集器。
功能特征
• 方形蛇形走管设计，精确对管。
• 带废液槽。
• 开机自动检测功能。
• 配有电磁阀控制，防止换管切换过程中的漏液现象。
• 采用单片机控制，走管准确。
• 噪音小，运转稳定，操作简便。
• 悬挂式X-Y二维移动方式
• 与我厂生产的恒流泵和蠕动泵实现同步连接
• 可根据需要选用多种规格的试管盘，实现一机多用，降低使用成本。
应用*域
• 水及废水处理
• 环境实验中抽液
• 食品实验
• 生物工程实验
• 分离层析实验
技术参数
型号：CBS-B自动部分收集器（液晶版）
收集试管：100    （可选配16  36  36无限容量  169试管架）
每支zui大容量：100ML
每支试管定时范围：1秒-200小时，任意选择
每支试管定滴范围：1滴-9999滴；计滴头自检提示。
程控收集：0-10段 ；定峰动态波形显示。
定峰收集器：0-2000mv，任意选择
设定功能：定时收集，定滴收集，程控收集，定峰收集
显示方式：LCD蓝屏中（英）文显示
断电数据保存时间：十年
运转时随意暂停
外控接口：5V（可与我厂收集器配套使用）
工作环境温度：温度0-40℃ ，湿度≦85%
电流电压：220AV  50HZ
抗震动性：10-500HZ
外形尺寸：335*360*270mm
重量：10KG
特点
独特的菜单式操作流程。按面板上的“简明操作流程图”即能完成各功能的操作，使用及其方便。
方型设计及悬挂式的X–Y移动。采用方型设计及悬挂式的X–Y移动方式，换管定位精确；收集溶液与电路分离，使用更安全。
耐腐蚀设计。适用于水溶性溶济和有机溶剂的柱层析分离实验。
可编程控制。采用微处理器控制，用户可通过操作菜单，根据色谱图自行编制收集程序。
多种容量收集且自带废液槽。采用多种规格的试管盘自由组合（SP–16A、SP–36A、SP–100A、SP–169A），实现一机多用的功能；选配(SP–36L)可实现连续无限反复收集，从而进一步提高制备的效率；通过三通阀和控制程序，将废液自动流入废液槽。
可设置延迟收集时间。通过编程设置延迟收集时间，以补偿从检测器出口到收集管的时间，确保样品精确流入对应试管。
电磁阀换管控制。通过电磁阀控制，防止换管切换过程中的漏液现象。
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产品链接：https://www.qphx.net/shoujiqi/CBS-B.html
资料生成日期：2026-11-12    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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