MC99-3自动核酸蛋白液相色谱分离层析仪
产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。
型号：MC99-3    产品中心：上海青浦沪西
手机：15157564050    座机：0575-82136325
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技术摘要
紫外检测仪，数显恒流泵， 电脑全自动部份收集器（液晶显示)； 梯度混合器，HD-A色谱工作站； 层析柱：ф1.0×40，ф1.6×50，ф2.6×60各一支。
产品介绍与完整技术参数
组合配置：紫外检测仪，数显恒流泵，
电脑全自动部份收集器（液晶显示)；
梯度混合器，HD-A色谱工作站；
层 析 柱：ф1.0×40，ф1.6×50，ф2.6×60各一支。
	型号
	MC99-3

	波长
	220，254，280，340nm

	光程
	4mm (进口紫外光源)

	量程
	0－100％T，0－2A

	流量
	0.01-148ml/min

	泵头
	YZ15泵头

	软管
	12#、14#、17#、19#

	定时收集范围
	1秒－199小时59分59秒

	定滴收集范围
	1－9999滴；

	定峰收集范围
	0－100mv

	试管收集容量
	12ml×100

	给出梯度
	1000ml ；

	系统要求
	WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统

	重量
	30KG



产品链接：https://www.qphx.net/zidongfenlicengxiyi/MC99-3.html
资料生成日期：2026-11-04    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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