MD99-3自动液相色谱分离层析仪
产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。
型号：MD99-3    产品中心：上海青浦沪西
手机：15157564050    座机：0575-82136325
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技术摘要
豪华配置：HD-3紫外检测仪 DHL-A电脑数显恒流泵； DBS-100电脑自动部份收集器（液晶显示）； HD-A色谱工作站； 仪器车；层析柱
产品介绍与完整技术参数
豪华配置：HD-3紫外检测仪， DHL-A电脑数显恒流泵；
DBS-100电脑自动部份收集器（液晶显示）；
HD-A色谱工作站；仪器车；
层析柱：ф1.0×40，ф1.6×50，ф2.6×60各一支。
1. HD-3紫外检测仪
	型号
	HD-3紫外检测仪

	检测波长
	220、254、280、340nm

	流动样品池容积
	100ul

	样品池流速
	(0.01－10)ml/m

	量程测量范围
	0-100%T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A

	调节量程方式
	按钮式

	调节量程显示方式
	LED灯

	噪音精度匹配
	量程在0.05Ａ档时：噪音≦0.002Ａ。

	积分仪输出：
	0.1Ａ/ｍV

	输出记录仪信号
	(1－10)mV

	更改光源方式
	前置手调

	光程范围
	4mm（进口紫外光源）

	通讯接口
	COM口或USB接口

	管道标示
	中文标示进出液体口

	工作电源
	AC110v-220V±10%；50Hz

	抗震动性
	温度0－35℃；相对湿度85%

	外形尺寸
	280×180×150mm



2.DHL-A电脑数显恒流泵
	型号
	DHL-A

	输出流量
	0.01-15ml/min

	输出通道
	双通道

	泵头型号
	HL2

	使用软管规格
	13# 16#

	功能模式
	流量校正模式，恒流模式

	显示方式
	液晶屏显示流量和转速

	流量校正
	将设定流量获得的实际流量值输入，自动进行流量校正

	转速范围
	0.1-65转/分钟

	转速精准度
	0.1转/分钟

	输出压力
	≧ 3kg/ c㎡

	精准误差
	0.2%

	外控接口
	5V（可与我厂收集器配套使用）

	工作环境温度
	温度0-40℃ ，湿度≦85%

	电流电压
	宽电压支持110/220AV 50HZ

	外形尺寸
	120*120*180mm

	重量
	2.8KG



3.DBS-100电脑自动部份收集器（液晶显示）
	型号
	DBS-100自动部分收集器（液晶版）

	收集试管
	100

	每支zui大容量
	12ML

	每支试管定时范围
	1秒-200小时，任意选择

	每支试管定滴范围
	1滴-9999滴；计滴头自检提示。

	每支试管定峰范围
	0-100mv ；定峰动态波形显示。

	设定功能
	定时收集，定滴收集，定峰功能

	显示方式
	LCD白屏中（英）文显示

	断电数据保存时间
	十年

	
	运转时随意暂停

	外控接口
	5V（可与我厂收集器配套使用）

	工作环境温度
	温度0-40℃ ，湿度≦85%

	电流电压
	宽电压支持110/220AV 50HZ

	抗震动性
	10-500HZ

	外形尺寸
	265*350*360mm

	重量
	8.5KG



4.电脑工作站 HD-A
通道：单通道；输入：－1V~1V；zui小分辨率：1uv；
接口：串口或USB；系统要求：WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统，
	型号
	HD-A

	通道
	单通道

	输入
	－1V~1V

	zui小分辨率
	1uv

	接口
	串口或USB

	系统要求
	WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统



产品链接：https://www.qphx.net/zidongfenlicengxiyi/MD99-3.html
资料生成日期：2026-11-04    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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