ME99-2自动液相色谱分离层析仪
产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。
型号：ME99-2    产品中心：上海青浦沪西
手机：15157564050    座机：0575-82136325
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技术摘要
HD-21-2紫外检测仪 HL-2S恒流泵； SBS-100数控计滴自动部份收集器（液晶显示)； CXG-1电脑层析柜，HD-A色谱工作站； 层析柱
产品介绍与完整技术参数
HD-21-2紫外检测仪（新型液晶屏，中文菜单），HL-2S恒流泵；
SBS-100数控计滴自动部份收集器（液晶显示)；
CXG-1电脑层析柜，HD-A色谱工作站；
层析柱：ф1.0×40，ф1.6×50，ф2.6×60各一支。
1、HD-21-2紫外检测仪（新型液晶屏，中文菜单）
	型号
	HD-21-2紫外检测仪

	检测波长
	254nm，280nm

	流动样品池容积
	100ul

	光程
	4nm

	量程
	六档细分，一键调T，同时显示A值

	软件配置
	色谱软件可与电脑连接绘制层析图谱（需自配）

	通讯接口
	COM口或USB接口

	工作电源
	AC110v-220V±10%；50Hz

	抗震动性
	温度0－35℃；相对湿度85%

	外形尺寸
	250x200x200mm

	系统要求
	WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8系统



2、HL-2S恒流泵；
	型号
	HL-2S（数显式 耐有机泵头）

	输出流量
	0.008-10ml/min

	输出通道
	双通道

	泵头型号
	HL2S

	使用软管规格
	13# 16#

	功能模式
	PC薄膜按键调速

	转速范围
	0-50转/分钟

	转速精准度
	0.1转/分钟

	输出压力
	≧ 3kg/ c㎡

	精准误差
	2%

	外控接口
	5V（可与我厂收集器配套使用）

	工作环境温度
	温度0-40℃ ，湿度≦85%

	电流电压
	宽电压支持110/220AV 50HZ

	抗震动性
	10-500HZ

	外形尺寸
	120*120*180mm

	重量
	2.8KG



3、SBS-100数控计滴自动部份收集器（液晶显示)
	型号
	SBS-100自动部分收集器（液晶版）

	收集试管
	100

	每支zui大容量
	12ML

	每支试管定时范围
	1秒-200小时，任意选择

	每支试管定滴范围
	1滴-9999滴；计滴头自检提示。

	设定功能
	定时收集，定滴收集

	显示方式
	LCD白屏中（英）文显示

	断电数据保存时间
	十年

	
	运转时随意暂停

	外控接口
	5V（可与我厂收集器配套使用）

	工作环境温度
	温度0-40℃ ，湿度≦85%

	电流电压
	宽电压支持110/220AV 50HZ

	抗震动性
	10-500HZ

	外形尺寸
	265*350*360mm

	重量
	8.5KG



4、CXG-1电脑层析柜
	型号 技术指标
	CXG-1电脑恒温层析柜

	1、公称容积
	250L

	2、控温范围
	0℃～45℃

	3、控温精度
	+0.75℃

	4、均温精度
	+1℃

	5、加热器功率
	130W

	6、制冷功率
	330W

	7、制冷剂
	R12

	8、电源
	～220V/50HZ

	9、工作时间
	连续

	10、工作环境
	温度：0℃～40℃；相对湿度：80%以下电压：～220V+10%

	11、箱外尺寸
	600×750×1785mm



5、HD-A色谱工作站 
	型号
	HD-A

	通道
	单通道

	输入
	－1V~1V

	zui小分辨率
	1uv

	接口
	串口或USB

	系统要求
	WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统



产品链接：https://www.qphx.net/zidongfenlicengxiyi/ME99-2.html
资料生成日期：2026-11-04    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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