上海青浦沪西CXG-1电脑恒温层析柜
产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。
型号：CXG-1    产品中心：上海青浦沪西
手机：15157564050    座机：0575-82136325
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技术摘要
外形尺寸(L×W×H):600×623×1265 温控范围：0-45℃微电脑控制、进口压缩机； 层析柜容积：250L；配：内置电源、层析柱支架、层析柱夹子、外控孔。
产品介绍与完整技术参数
	型号
	CXG-1电脑恒温层析柜

	1、公称容积
	250L

	2、控温范围
	0℃～45℃

	3、控温精度
	+0.75℃

	4、均温精度
	+1℃

	5、加热器功率
	130W

	6、制冷功率
	330W

	7、制冷剂
	R12

	8、电源
	～220V/50HZ

	9、工作时间
	连续

	10、工作环境
	温度：0℃～40℃；相对湿度：80%以下电压：～220V+10%

	11、箱外尺寸
	600×750×1785mm



产品链接：https://www.qphx.net/zidongfenlicengxiyi/CXG-1.html
资料生成日期：2026-11-08    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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