MA99-2A型自动核酸蛋白分离层析仪配电脑工作站
产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。
型号：MA99-2A    产品中心：上海青浦沪西
手机：15157564050    座机：0575-82136325
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技术摘要
HD-21-1核酸蛋白检测仪 BT-100恒流泵， BS-100A自动部份收集器 TH-500梯度混合器； HD-A色谱工作站；层析柱架；层析柱
产品介绍与完整技术参数
HD-21-1核酸蛋白检测仪， BT-100恒流泵，
BS-100A自动部份收集器（液晶显示)；
TH-500梯度混合器；HD-A色谱工作站；层析柱架
层析柱：ф1.0×40，ф1.6×50，ф2.6×60各一支。
1.HD-21-1核酸蛋白检测仪
	型号
	HD-21-1核酸蛋白检测仪

	检测波长
	254、280nm

	流动样品池容积
	100ul

	样品池流速
	(0.01－10)ml/m

	量程测量范围
	0-100%T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A

	调节量程方式
	按钮式

	调节量程显示方式
	LED灯

	噪音精度匹配
	量程在0.05Ａ档时：噪音≦0.002Ａ。

	积分仪输出：
	0.1Ａ/ｍV

	输出记录仪信号
	(1－10)mV

	更改光源方式
	前置手调

	光程范围
	3mm

	通讯接口
	COM口或USB接口

	管道标示
	中文标示进出液体口

	工作电源
	AC110v-220V±10%；50Hz

	抗震动性
	温度0－35℃；相对湿度85%

	外形尺寸
	280×180×150mm



2.BT-100恒流泵
	型号
	BT-100

	输出流量
	0.016-148ml/min

	输出通道
	单通道

	泵头型号
	YZ15

	使用软管规格
	12# 14# 17# 19#

	定时运转
	无

	定时休眠
	无

	通讯模式
	无

	转速范围
	0-150转/分钟

	输出压力
	≧ 3kg/ c㎡

	精准误差
	≦ ± 2%

	外控接口
	5V（可与我厂收集器配套使用）

	工作环境温度
	温度0-40℃ ，湿度≦85%

	电流电压
	85-264VAC

	抗震动性
	10-500HZ

	外形尺寸
	310*160*160mm

	重量
	2.5KG



3.BS-100A自动部份收集器（液晶显示)
	型号
	BS-100A自动部分收集器（液晶版）

	收集试管
	100

	每支zui大容量
	12ML

	每支试管定时范围
	1秒-199小时59分59秒，任意选择

	设定功能
	定时收集

	显示方式
	LCD白屏中（英）文显示

	断电数据保存时间
	十年

	
	运转时随意暂停

	外控接口
	5V（可与我厂收集器配套使用）

	工作环境温度
	温度0-40℃ ，湿度≦85%

	电流电压
	宽电压支持110/220AV 50HZ

	抗震动性
	10-500HZ

	外形尺寸
	265*350*360mm

	重量
	8.5KG



TH-500梯度混合器
	型号
	TH-500

	品牌
	HUXI(沪西)

	梯度容量：
	1000ML

	调速方式:
	旋钮

	梯度形状：
	直线

	杯体材质：
	有机玻璃

	工作温度：
	温度 0-40℃ ，湿度 ＜85%

	电压：
	110/220AV 50HZ

	大小：
	211*160*250mm

	重量：
	3.6kg



5.电脑工作站 HD-A
通道：单通道；输入：－1V~1V；zui小分辨率：1uv；
接口：串口或USB；系统要求：WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统，
	型号
	HD-A

	通道
	单通道

	输入
	－1V~1V

	zui小分辨率
	1uv

	接口
	串口或USB

	系统要求
	WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统



产品链接：https://www.qphx.net/zidongfenlicengxiyi/MA99-2A.html
资料生成日期：2026-10-31    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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