上海青浦沪西漩涡混合仪XW-80A
产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。
型号：XW-80A    产品中心：上海青浦沪西
手机：15157564050    座机：0575-82136325
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技术摘要
重量：2.5kg外形尺寸：160x140x125主要技术参数：粉、液小颗粒等的振动混合，f=2900次/分
产品介绍与完整技术参数
zui型号： XW-80A
重量：2.5kg
外形尺寸：160 x140x125
主要技术参数：粉、液小颗粒等的振动混合， f=2900 次/分
产品链接：https://www.qphx.net/xuanwohunheqi/XW-80A.html
资料生成日期：2026-11-01    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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