MC99-2自动核酸蛋白液相色谱分离层析仪
产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。
型号：MC99-2    产品中心：上海青浦沪西
手机：15157564050    座机：0575-82136325
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技术摘要
组合配置：核酸蛋白检测仪，恒流泵； 自动部份收集器；梯度混合仪，HD-A色谱工作站； 层析柱：ф1.0×40，ф1.6×50，
产品介绍与完整技术参数
组合配置：核酸蛋白检测仪，恒流泵；
自动部份收集器；梯度混合仪，HD-A色谱工作站；
层析柱：ф1.0×40，ф1.6×50，ф2.6×60各一支。
	型号
	MC99-2

	波长
	254，280nm

	光程
	3mm

	量程
	0－100％T，0－2A

	流量
	0.01-148ml/min

	泵头
	YZ15泵头

	软管
	12#、14#、17#、19#

	定时收集范围
	1秒－199小时59分59秒

	试管收集容量
	12ml×100

	给出梯度
	1000ml ；

	系统要求
	WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统

	重量
	30KG



产品链接：https://www.qphx.net/zidongfenlicengxiyi/MC99-2.html
资料生成日期：2026-10-26    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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